|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字节** | **位** | **含义** |
| 0 | 0 | 天线1 |
| 1 | 天线2 |
| 2 | 天线3 |
| 3 | 天线4 |
| 4 | 天线板ARM状态 |
| 5 | 电池阵A |
| 6 | 电池阵B |
| 7 | 电池加热开关状态 |
| 1 | 0 | 姿控系统电源开关 |
| 1 | 天线系统电源开关 |
| 2 | 数传机5V电开关 |
| 3 | 数传机12V电源开关 |
| 4 | 805相机5V\_5W电开关 |
| 5 | 805相机5V\_10W电开关 |
| 6 | 805相机加热1开关 |
| 7 | 805相机加热2开关 |
| 2 | 0 | 备份通信机电源开关 |
| 1 | 通信机信道切换板电源开关 |
| 2 | 展开帆 展开状态 |
| 3 | 保留 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 3 | 0 | 保留 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |

32位4字节开关状态位对应关系